Статья

«Требования при эксплуатации

машин и оборудования для животноводства»

Требования при эксплуатации машин и оборудования для животноводства изложены в Правилах по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

Эксплуатация машин и оборудования для животноводства должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами, а также эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

Каждому пуску системы машин и оборудования для животноводства должен предшествовать предупреждающий сигнал, продолжительность действия которого позволяет лицам, находящимся в опасной зоне, покинуть ее или предотвратить пуск системы.

Раздача кормов животным при помощи оборудования для раздачи корма, прицепленного к сельскохозяйственной и иной машине (далее – передвижной кормораздатчик) должна осуществляться только со стороны кормового проезда, исключая нахождение работающих в станках (секциях).

Раздача корма, стоя на передвижном кормораздатчике, гужевом транспортном средстве, при их движении, не допускается.

Перед включением рабочих органов передвижного кормораздатчика необходимо подать предупредительный сигнал и убедиться, что вблизи отсутствуют работающие.

При работе с передвижным кормораздатчиком не допускается:

находиться во время работы передвижного кормораздатчика вблизи его рабочих органов;

находиться в кузове кормораздатчика при включенном двигателе сельскохозяйственной и иной машины;

стоять под открытым задним бортом кузова кормораздатчика, класть на транспортеры какие-либо предметы;

работать с ослабленной тяговой цепью и с погнутыми скребками.

Для безопасной эксплуатации и экстренной остановки скреперных установок и конвейеров для уборки навоза и помета из помещений должно быть предусмотрено дистанционное управление с дублирующими кнопками в противоположных торцах помещения.

Приямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей должны иметь ограждения и устройство автоматической очистки скребков в процессе перегрузки.

Заходить за ограждения приямков навозных конвейеров для осуществления их очистки работающим не допускается.

При работающем конвейере для навозоудаления впускать в помещение и выпускать из него животных не допускается.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда Н.С. Коцур