                                                                                   
Требования по охране труда при эксплуатации 
напольного безрельсового транспорта

В соответствии с Приложением № 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) к категории «транспорт производственный напольный безрельсовый» относятся погрузчики вилочные и портальные, контейнерные, тележки платформенные, штабелеры, тягачи (толкачи), ричтраки, комплектовщики и подборщики заказов, ричстакеры и транспортировщики. 
При эксплуатации напольного безрельсового транспорта должны соблюдаться требования Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 № 165. Требования по охране труда, содержащиеся в них, направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых эксплуатацией напольного безрельсового транспорта и распространяются на всех работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Дополнительно в организации, эксплуатирующей напольный безрельсовый транспорт, должны соблюдаться требования:
Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда»;
Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53;
Межотраслевых правил охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.2018 № 12;
других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, а также технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.
Напольный безрельсовый транспорт в организации закрепляется за водителями приказом (распоряжением) работодателя (уполномоченного им лица) а также регистрируется в установленном в организации порядке с присвоением ему инвентарного номера организации.
Кроме этого на напольный безрельсовый транспорт наносят отчетливо видимые и легко читаемые надписи с указанием инвентарного номера, грузоподъемности.
Руководителю организации приказом следует назначить из числа специалистов лиц, ответственных за:
выпуск на линию в исправном состоянии напольного безрельсового транспорта;
своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта;
безопасную эксплуатацию напольного безрельсового транспорта.
Допускается возложение на одного специалиста обязанностей лица, ответственного за выпуск на линию в исправном состоянии напольного безрельсового транспорта, и лица, ответственного за своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта.
Следует отметить, что к управлению напольным безрельсовым транспортом, а также техническому обслуживанию и ремонту напольного безрельсового транспорта допускаются лишь лица, прошедшие в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, подготовку (обучение), переподготовку по соответствующей профессии, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
Водители, занятые управлением электропогрузчиками, электроштабелерами, электротележками, электротягачами, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.
К обслуживанию аккумуляторных батарей допускаются работающие, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.
Движение напольного безрельсового транспорта по территории организации должно осуществляться в соответствии со схемой движения транспортных средств, устанавливаемой на видных местах, в том числе перед въездом на территорию организации, в производственных помещениях, других местах интенсивного движения транспортных средств, и регулироваться дорожными знаками.
Максимальная скорость движения напольного безрельсового транспорта по территории организации, в производственных и других помещениях должна устанавливаться в зависимости от состояния транспортных путей, интенсивности грузовых и людских потоков и обеспечивать безопасность движения.
Справочно: в соответствии с пунктом 35 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, порядок перемещения и скорость движения транспортных средств, в том числе напольного безрельсового транспорта по территории организации, в производственных и иных помещениях устанавливается локальным правовым актом в зависимости от конкретных условий (в том числе интенсивности движения транспортных средств, протяженности территории, состояния дорожного покрытия, ширины и профиля дорог и проездов, вида и типа транспортных средств и перевозимого груза) и должна обеспечивать безопасность движения.
Движение напольного безрельсового транспорта на погрузочно-разгрузочных площадках и на подъездных путях должно быть организовано по транспортно-технологической схеме и регулироваться дорожными знаками.
В помещении, в котором хранится напольный безрельсовый транспорт, вывешиваются на видном месте план расстановки напольного безрельсового транспорта и схема его эвакуации. Стенд с планом расстановки напольного безрельсового транспорта и схема его эвакуации в темное время суток должны быть освещены.
Следует отметить, что напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки, требующие ремонта, хранятся отдельно в специально отведенном месте.
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